|  |
| --- |
| ***Seznam požadovaných vzorků*** |
| **1. Veřejná zakázka** |
| Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |
| **Název:**  Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hazlov a zajištění konektivity školy |
| **Část č. 2 -**  **Dodávky nábytkového vybavení** |

**Chemie**

**VZOREK 01 - Žákovský stůl 1 – místný**

Bude dodán fyzický vzorek žákovské lavice dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 02 - Žákovská židle výškově stavitelná, kovová kostra**

Bude dodán fyzický vzorek žákovské židličky dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 03 - Demonstrační stůl na kolečkách**

Bude dodán fyzický vzorek pracovní desky o minimálním rozměru 100x100mm dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace. Dodavatel doloží součástí nabídky k pracovní desce zkušební protokol, případně atest, kde bude potvrzeno, že nabízený materiál je ve shodě s požadovanou chemickou odolností.

**VZOREK 04 - Žákovská sestava spodní, 2x keramická výlevka - Šuplíková skříňka**

Bude dodán fyzický vzorek o minimálním rozměru 100x100mm. Na dodaném vzorku bude viditelný řez šuplíkem kde bude, roh šuplíku se dnem, materiál dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**Fyzika + kabinet**

**VZOREK 05 - Demonstrační stůl, výlevka, PVC krabička.**

Bude dodán fyzický vzorek médiového plastového pouzdra dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 06- Žákovský stůl 2 místný, šuplík, PVC krabička**

Bude dodán fyzický vzorek médiového plastového pouzdra dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 05 a VZOREK 06 bude dodány jako komplet, z důvodu odzkoušení funkčností médiového pouzdra bude VZOREK 05 napojený na VZOREK 06 k odbornému odzkoušení otevření dvířek přes elektrický zámek u VZORKU 06.**

**VZOREK 07 - Žákovský stůl 2 místný, šuplík, PVC krabička**

Bude dodán fyzický vzorek ploché plastové průchodky dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

Z dodávaným vzorkem bude předložená deska dřevotřísková laminovaná tl.25mm o minimálním rozměru 100x100mm, v zadní částí bude instalovaná plochá plastová průchodka pro vyvedení napájecího adaptéru dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace k náhledu.

**VZOREK 08 - Laboratorní zdroj pro stejnosměrný a střídavý proud**

Dodavatel doloží technický list laboratorního zdroje s fotodokumentaci dodávaného zboží dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 09 - Žákovská židle na pístu, kluzák**

Bude dodán fyzický vzorek žákovské židličky dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 10 - Celoplastová chemická skříň**

Bude dodán řez plastovou skříní na chemikálie, včetně dveří, pantu a vnitřní poličkou se záchytnou vaničkou bez spodní kovové konstrukce, minimální rozměr skříňky 250x250mm dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**Multimediální učebna**

**VZOREK 11 - Plastová skořepinová židle na pístu, kluzák**

Bude dodán fyzický vzorek žákovské židličky dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 12 Kantorský stůl se skříňkou pro elektroinstalaci - Držák na sluchátka**

Bude dodán fyzický vzorek plastového držáku na sluchátka dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**Jazyková učebna**

**VZOREK 13 - Elektrické rolety, 1x dálkový ovladač**

Bude dodán fyzický funkční vzorek – maketa elektrické rolety o rozměru min 450 x 450mm dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**Dílny**

**VZOREK 14 - Dílenská židle**

Bude dodán fyzický vzorek žákovské židličky dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 15 - Skříň policová, otevřená**

Bude dodán fyzický vzorek, řez policové desky o minimálním rozměru 100x100mm dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace.

**VZOREK 16 - Celoplastové mycí centrum, 2x keramická výlevka, zádová deska**

Zmenšená maketa mycího centra s dvířky, NK panty a úchytky. Maketa musí být vyrobena z materiálu dle specifikace uvedené v příloze 3b) Technická specifikace, minimální rozměr 250x250mm,