|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy vozidla** | | | | |
| **Pracovní stroj samojízdný – náhrada UNIMOG U1000/424**  **Název / typ ……………………………………………………………** | | | | |
| **Skupina** | **Popis technického požadavku / parametr** | **Vymezení parametru** | | **Splnění parametru** |
| **Podvozek** | **Dvouosý s permanentním pohonem 4x4** | ANO | |  |
| Max. legislativně povolená hmotnost | Max. 10 t | |  |
| Délka nosiče nástaveb | Max. 5.000 mm | |  |
| Přední náprava odpružená vinutými pružinami a tlumiči pérování | ANO | |  |
| Technické zatížení přední nápravy | Min. 5.000 kg | |  |
| Technické zatížení zadní nápravy | Min. 5.500 kg | |  |
| Podvozek umožňující nesení radlice a současně nesení a pohon sypače min. 2,0 m3 | Min. 2,0 m3 | |  |
| Uzávěrka diferenciálů přední a zadní nápravy | ANO | |  |
| Stabilizátor přední a zadní nápravy | ANO | |  |
| Kotoučové brzdy přední a zadní nápravy | ANO | |  |
| Výstraha opotřebení brzdového obložení | ANO | |  |
| Závěs pro tažení přívěsu | ANO | |  |
| Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem | ANO | |  |
| Nádrž AD Blue s uzamykatelným víčkem | ANO | |  |
| **Motor, převodovka** | Motor vznětový přeplňovaný o výkonu | Min. 140 kW | |  |
| Emisní norma | Min. EURO VI | |  |
| Automatická převodovka | ANO | |  |
| Redukční převodovka s pracovními stupni | ANO | |  |
| Rozdělovací převodovka se silničními a pracovními převodovými stupni | ANO | |  |
| Čelní mechanická vývodová hřídel s otáčkami 540 / 1000 ot./min. | ANO | |  |
|  |  | |  |
| **Kabina / vybavení** | Kabina v komunálním provedení (baz tachografu; počítač Mth, ukazatel servis. intervalů,sdružený přístroj v ČJ) | ANO | |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, stavitelné | ANO | |  |
| Sedadlo spolujezdce vzduchově odpružené, stavitelné | ANO | |  |
| Přestavitelné řízení (P/L) pro vykonávání letní / zimní údržby komunikací | ANO | |  |
| Multifunkční volant | ANO | |  |
| Zadní stěna kabiny s okny | ANO | |  |
| Klimatizace | ANO | |  |
| Tempomat | ANO | |  |
| Rádio s BT a HF | ANO | |  |
| Zásuvka v kabině 12/24V | ANO | |  |
| Centrální zamykání | ANO | |  |
| Čelní sklo vyhřívané | ANO | |  |
| Sluneční clona před předním oknem | ANO | |  |
| Zpětná zrcátka širokoúhlá s vyhříváním, elektricky stavitelná | ANO | |  |
| Přední, zadní, mlhová a odbočovací světla | ANO | |  |
| Denní svícení LED | ANO | |  |
| Dva majáky za kabinou nosiče - LED | ANO | |  |
| Akustická signalizace zpětného chodu | ANO | |  |
| Světlomety vozidel s blikači zimní údržby silnic (pod oknem) na A sloupku pro provoz s čelními nástavbami | ANO | |  |
| Komunikační rozhraní pro výměnu dat s nástavbou | ANO | |  |
| Akumulátory bezúdržbové s mechanickým odpojovačem | ANO | |  |
| Komunální hydraulika min. 2 okruhy, 3 vnější větve, proporcionální, včetně odlehčování pluhu | ANO | |  |
| Větev hydraulického systému pro pohon nástavby sypače | ANO | |  |
| Ovládací panel pro spouštění a ovládání hydraulického systému z kabiny | ANO | |  |
| Umístění rychlospojek hydraulického okruhu před kabinou | ANO | |  |
| Indikace min. hladiny a přehřátí oleje v kabině | ANO | |  |
| Přední upínací deska dle DIN vel.3 pro nesení radlice nebo frézy či sekacího ramene včetně el. instalace pro osvětlení | ANO | |  |
| Rezervní plnohodnotné kolo, hydraulický zvedák, zakládací klín | ANO | |  |
| Hasicí přístroj 2 kg | ANO | |  |
| Povinná výbava vozidla dle aktuálních zákonných ustanovení | ANO | |  |
| Barva kabiny a podvozku RAL 2011 | ANO | |  |
| **Čelní variabilní pluh pro univerzální nosič** | Variabilní čelní pluh, ocelový s gumovým vyměnitelným břitem | ANO | |  |
| Možnost variability jednotlivých křídel pluhu | ANO | |  |
| Práce v poloze „šíp“ i „negativní šíp“ | ANO | |  |
| Práce stranového pluhu | ANO | |  |
| Celková max. šíře pluhu | Max. 2.800 mm | |  |
| Výška pluhu na krajích | Min. 700 mm | |  |
| Pojezdová kolečka | ANO | |  |
| Barva RAL 2011 | ANO | |  |
| **Sypač** | Sypač pro dávkování inertního posypového materiálu a soli | ANO | |  |
| Objem zásobníku sypače | Min. 2,0 m3 | |  |
| Vnitřní provedení nerez | ANO | |  |
| Automatický sypač pracující v závislosti na pojezdové rychlosti nosiče pro materiál sůl a inertní materiál | ANO | |  |
| Odklopná ochranná střecha s ovládáním ze země | ANO | |  |
| Pohon sypače hydraulikou nosiče | ANO | |  |
| Umístění na roznášecí rám nosiče | ANO | |  |
| Vynášení posypového materiálu pomocí dvoušnekového systému | ANO | |  |
| Automatická regulace posypové dávky se zpětnou vazbou | ANO | |  |
| Dávkování posypového materiálu ruční | ANO | |  |
| Ochranné síto sypače proti vniknutí větších předmětů do násypky | ANO | |  |
| Nouzové ovládání sypače vzadu | ANO | |  |
| Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné s plynovou vzpěrou a jištěním | ANO | |  |
| Rozmetadlo výškově stavitelné s šířkou posypu | 2 – 8 m | |  |
| Bezpečnostní pojistka rozmetadla | ANO | |  |
| Ovládání změny symetrie posypu rozmetadla z kabiny | ANO | |  |
| Indikace posypu rozmetadla bezdotykovým čidlem | ANO | |  |
| Pracovní osvětlení zadního rozmetadla LED | ANO | |  |
| Pracovní osvětlení pro noční nakládání LED | ANO | |  |
| Výstražný oranžový maják v provedení LED | ANO | |  |
| Výměnné provedení sypače | ANO | |  |
| Bezpečnostní polepy a označení v souladu s NV č. 378/2001 Sb. | ANO | |  |
| Odstavné prostředky výškově nastavitelné | ANO | |  |
| Barva sypače RAL 2011 s antikorozní ochranou | ANO | |  |
| Sklopná korba odpovídající rozměrům univerzálního nosiče nástaveb | ANO | |  |
| **ostatní** | Servisní středisko do 150 km od Jáchymova | ANO | |  |
| Servis i mimo pracovní dny | ANO | |  |
| Záruční doba **min. 24 měsíce** | Min. 24 měsíce |  | |
| nářadí pro denní údržbu | ANO |  | |
| Schválení pro provoz v ČR | ANO |  | |
| Manuály v českém jazyce | ANO |  | |
| Nový stroj a nástavby | ANO |  | |
|  |  |  | |
| **poptávané množství** | **celkem** | **1 komplet** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Údaje pro vyhodnocení nabídky:** | | **Nabídka účastníka** |
|
| **Počet strojů celkem** | | **1** |
| **Celková nabídková cena bez DPH** | |  |
| z toho **nosič nářadí** | |  |
| **pluh** | |  |
| **sypač** | |  |
| **Dodací lhůta od podpisu smlouvy (počet dnů)** | |  |
| **Sazby pro poskytování mimozáručního a pozáručního servisu (bez DPH)** | **Sazba za veškeré typy servisních a opravárenských prací (Kč/hod)** *Maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 1 200 Kč bez DPH/hod.* |  |
| **Sazba zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem k zadavateli na místo opravy a zpět**  *Maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 5 000,- Kč bez DPH.* |  |