**General Public s.r.o.**

Hybešova 167/18, Rybáře 360 05 Karlovy Vary

**POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ PRO GENERAL PUBLIC S.R.O.**

**SPECIFIKACEMOBILNÍ METONÁRKY:**

Hlavní parametry:

* Výrobní kapacita min. 30m3/h
* Rozměry při transportu max. 8 (délka) x 2.5 (šířka) x 2.5 (výška) v metrech
* Váha max. 8,5 tun
* Maximální výkon motoru min. 45 kW
* Napájení motoru max. 90 k VA
* Možnost míchání hřídel – jednoduchá, nebo rotační
* Požadovaná pracovní plocha max. 70m2

Technická specifikace:

* Objem násypky min. 20 m3
* Objem hotové betonové směsi min. 0,3 m3
* Cementové silo 50 až 200 tun