**POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ PRO SMARTHEADS S.R.O.**

**SPECIFIKACE PÁSOVÉHO RYPADLA:**

Provozní hmotnost: min. 13 t

Šířka stroje: max. 2 700 mm

Délka podvozku: min. 3 500 mm, max. 3 750 mm

Šířka pásu: min. 550 mm, max. 650 mm

Tlak na podklad: min. 38 KPA

**Hydraulický systém:**

* Pístová čerpadla a variabilním průtokem, max. 220 l/min.
* Pojezd: 2x axiální pístové motory s parkovací brzdou
* Otoč: 1 x axiální pístový motor s otočí s brzdou otoče
* Ovládání v joysticku
* Včetně radlice
* Vývody na rychloupínač/kladivo/nůžky

**Motor**:

* Výkon: min. 74 kW
* Objem motoru: min. 2,5 l
* Maximální točivý moment: min. 350 Nm
* Palivová nádrž: min. 200 l

**Bezpečnost a kabina:**

* kabina s odpružením
* vícečetně nastavitelné sedadlo s loketní opěrkou s mechanickým odpružením
* multifunkční joysticky
* multifunkční barevný podsvícený displej s volitelnými pracovními režimy
* hasicí přístroj
* výstražný signál přetížení stroje při zvedání břemen

**Záruka:**

* 5 let nebo 10.000 motohodin, plná záruka dle toho, co nastane dříve

**Příslušenství:**

* návod k obsluze, návod k údržbě v českém jazyce
* podkopová lžíce 800 mm se zuby na přímé čepování
* svahovací lžíce 1.800 mm, hydraulicky naklápěcí se zadním břitem na přímé čepování
* rádio, klimatizace