**KONTEJNER VANOVÝ**

* Oceloplechový kontejner s pevnými bočnicemi, tl. plechu 3 mm,

dvoukřídlá vrata, háčky po obvodě, objem cca 6m3, celková délka 3800 mm,

* Opláštění: 3 mm
* Vnitřní rozměry: délka 3 645 mm

šířka 1 920 mm

výška 800 mm

* Počet pořizovaných kusů: 2
* Využití: biologicky rozložitelný odpad




Ilustrativní foto

**PLASTOVÉ KONTEJNERY 1100** **L – NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD**

Plastové kontejnery jsou vhodné pro sběr tříděného odpadu. Nádoby na odpad odpovídají normě DIN 30700, UNI 9260, EN 840. Materiál, z kterého jsou nádoby vyrobeny, je odolný vůči UV záření ale také nízkým i vyšším venkovním teplotám.

* Nádoby jsou vhodné pro sběr tříděného odpadu
* Dvě varianty vík (ploché / kulaté)
* Snadné čištění nádob díky hladkému povrchu
* Materiál je ekologický – 100 % recyklovatelnost
* Kontejnery jsou vybaveny standardně dvěma bržděnými kolečky
* Průměr koleček 200 mm
* Maximální hmotnost náplně 360 kg
* Doporučená hmotnost náplně 250 kg

Nádoby na tříděný odpad budou pořízeny v 5 sadách (1 á 4 kusy) tedy 20 kontejnerů.



Ilustrativní foto

**TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ**

* kloubový nosič kontejnerů o výkonu min. 5 t *(50 kN* *při výšce šasi podvozku 900 mm)* pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru délky 3800 mm,
* Vnější rozteč podélníků („IPE“120/140) 1060 mm a 1100 mm.
* Úhel sklápění min. 45 stupňů

**Rám:** svařen z ocelových profilů.

**Závěs:** oko oje 50 mm standard (pevné v oji)

**Náprava:** odpružená, brzděná.

**Pneumatiky:** 11,5/80-15,3 18PR *standard* nebo 400/60 – 15,5, nebo 19/45 – 17.

**Brzdy:** vzduchové, jednookruhové, parkovací automatická, automatický zátěžový regulátor tlaku.

**Osvětlení:** zadní sdružená světla; napětí: 12 V.

**Rychlost:** max. 40 km/hod.

**Podpěra**: pro odstavení podvozku mechanická ruční.

**Provozní hmotnost:** max. 3000 kg

**Celková hmotnost:** podvozku max. 8000 kg.

**Podvozek:** s vybavením dle vyhl. 341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

blatníky kol, zadní zábrana proti podjetí, zadní sdružená světla, zadní doplňková obrysová světla, odrazová světla.

**Povrchová úprava**: žárový zinek

**Výška háku:** 1 000 mm (na střed oka kontejneru) se zajišťovací gravitační západkou.

**Ovládání mechanismu**: z kabiny ovladačem hydr. okruhů traktoru.

**Zajišťování kontejneru:** automatické (pasivní) bez koncového dorazu a signalizace v kabině.

**Povrchová úprava mechanismu:** lakování na předem otryskaný povrch kvalitním lakem

**Rozměry traktorového nosiče:** (bez kontejneru) délka max. 6 200 mm

šířka max. 2 500 mm

výška max. 2 350 mm



Ilustrativní foto