**Vyhláška 264/2020 Sb.**

* Příloha č. 5 k vyhlášce č. 264/2020 Sb.
* C. Obálka budovy
* 3. Součinitel prostupu tepla průsvitných výplní otvorů se stanovuje:
* b) pro všechny výplně otvoru se shodným zasklením a rámem jednotně hodnotou platnou v případě:

- oken a balkónových dveří pro rozměr 1230 x 1480 mm,

- šikmých výplní otvorů se sklonem do 45° pro rozměr 1140 x 1400 mm,

- dveřních výplní otvorů pro rozměr 1100 x 2200 mm,

- velkorozměrových posuvných výplní otvorů pro rozměr 2400 x 2500 mm,