**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**3D-Lasertec s.r.o.**

Starý Klíčov 143

345 01 Mrákov

IČ: 25223445

|  |  |
| --- | --- |
| Technická data | |
| **Motor:** |  |
| Typ motoru | elektrický |
| Výkon: kW | 75 – 90 |
| Emisní třída | Euro 6 |
| Palivo | elektrické nabíjení |
| **Objem zavazadlového prostoru: l** | 330 - 1250 |

**Bezpečnost a asistenční systémy**

– 2 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu výškové nastavení předepínače, zvuková a světelná výstraha při nezapnutí

– 3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

– Asistent pro rozjezd do kopce

– Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu

– Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy vpředu i vzadu

– Čelní airbagy řidiče a spolujezdce možnost deaktivace u spolujezdce

– Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu (zásuvné)

– Elektromechanická ruční brzda s funkcí Auto Hold

– Elektronický stabilizační systém ESP včetně ABS, EBV, ASR, MSR

– Isofix příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních sedadlech

– Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu

– Systém sledování únavy řidiče

– Výstražný trojúhelník

**Funkční výbava**

– 12V zásuvka na středové konzole vpředu a

v zavazadlovém prostoru

– 5 dveří elektrické ovládání oken vpředu/vzadu

– Automatická klimatizace

– Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, bez bezpečnostní pojistky

– Dobíjecí zásuvka vozu pro nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem při nabíjení tejnosměrným proudem nabití na 80% kapacity baterie za cca 30 minut

– Dvoutónový klakson

– Elektronický imobilizér

– Hlasové ovládání

– Koncové mlhové světlo

– LED denní svícení

– Lithium-ion baterie kapacita min. 24 kWh

– Nabíjecí kabel pro přímé připojení k jednofázové rozvodné síti pro připojení přímo do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230V 16A), doba nabíjení max. 13,5 hodin

– Nabíjecí kabel pro připojení vozidla k nabíjecí stanici nabíjecí kabel pro připojení k nabíjecí stanici (třífázové připojení 400V / 16A), doba nabíjení max. 8,5 hodin

– Palubní počítač s barevným multifunkčním ukazatelem

– Posilovač řízení

– Proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření oken, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů

– Stěrač předního a zadního skla s intervalovým cyklovačem

– Tempomat včetně omezovače

– Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívaná zrcátko u řidiče asferické

– Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

– Vyhřívané čelní sklo

**Navigace a audio**

– Navigace - min. 8" barevný dotykový displej

- 8 reproduktorů

- CD-přehrávač

- FM/AM příjem

- 2 sloty na SD karty

- USB

- min. 32GB SSD disk

- hlasové ovládání Bluetooth handsfree

**Podvozky**

– Elektronická uzávěrka diferenciálu

**Světla**

– LED koncová světla a osvětlení SPZ

**Ostatní**

– Sada nářadí

**Vnější výbava**

– 16" kola z lehkých slitin

– pneumatiky s nízkým valivým odporem

– Dojezdová lepicí souprava mobility set kompresor 12V (místo rezervního kola)

– LED hlavní světlomety

– Nárazníky, kliky dveří a zpětná zrcátka vnější v barvě vozu

– Tónovaná skla v zeleném odstínu

– Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří lakované v barvě vozu

**Vnitřní výbava**

– Bederní opěrky vpředu

– Bez zásuvek pod předními sedadly

– Dekorační obložení na palubní desce a středové konzoli, na straně řidiče na palubní desce a středové konzoli na straně spolujezdce a výplně dveří

– Dvě LED čtecí lampičky vpředu, dvě vzadu

– LED osvětlení prostoru pro nohy

– Loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem a výdechy ventilace dozadu

– Loketní opěrka vzadu vč. průvlaku pro transport dlouhých předmětů

– Malý kožený paket tříramenný kožený volant výškově i podélně nastavitelný hlavice řadící páky v kůži modré prošití

– Nekuřácké provedení

– Odkládací kapsy na zadní straně předních sedadel

– Pedály s alu vzhledem

– Potahy sedadel látka

– Přední sedadla výškově nastavitelná odkládací kapsy na zadní straně

– Přihrádka spolujezdce osvětlená klimatizovaná

– Přihrádka ve stropě uzavíratelná

– Variabilní podlaha zavazadl. prostoru

– Variabilní zavazadlový prostor