SLEPÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU 	

			 Náz. stavby:	Zabránění sesuvů svahů a sanace opěrných zdí v Jáchymově
			
			 Náz. objektu:	Opěrná zeď, ul. Dukelských Hrdinů, lokalita 18, Jáchymov
			
			 Náz. objednatele:	Město Jáchymov, Nám. Republiky 1 , Jáchymov
			
			 Náz. proj. org.:	Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice			

			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč	O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč	
 
1
 	 "M"  -  dodávka celkem			14	 zařízení staveniště 			
 
2
 	 "M"  -  montáž celkem			15	 zábor území a provizorní dopravní opatření			
 
3
 	 H S V  -  celkem			16	 autorský dozor			
 
4
 	 P S V  -  celkem			17				
 
5
 	 Hodinové zúčtovací ceny			18				
 
6
 	 Přirážky/srážky patřící do ZRN			19				
 
7
 	 Základní rozpočtové náklady			20				
 
8
 	 Přirážky/srážky nepatřící do ZRN			21				
 
9
 	 Náklady dle hlavy III SR			22				
 
10
 	 Náklady dle hlavy  VI  SR			23	SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %	
 
11	 
 Celkové náklady objektu					 
odstavec (10 / 7) * 100	 
		
	 hlavy III+VI+XI  (bez DPH)
  					odstavec (11 - 7)/7 * 100			
12	 Daň z přidané hodnoty			24	ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY	
						MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD NA MJ	
	 20 %  z										
	 DPH celkem									
13	 Celkové náklady objektu								
	 (včetně DPH)									
	 
 Vypracoval : 
 	
D. Kryštovová	 
Dne:	
26.7.2010	 
Razítko, podpis :	

					

			S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K									

			H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			 1 Zemní práce									
   1	001	132201101	Hloubení rýh š.<60cm v hornině třídy III <100m3	m3	3,960							
				
			 //žlab	
		Výměra=3,96	 33*0,6*0,2	
				
   2	001	132201109	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.<60cm v hornině třídy III	m3	3,960							
				
			 //žlab	
		Výměra=3,96	 33*0,6*0,2	
				
   3	231	171203111	Uložení a rozhrnutí výkopku bez hutnění v rovině	m3	3,960							
				
			 //žlab	
		Výměra=3,96	 33*0,6*0,2	
				
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :									
			 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
   4	002	216341132	Beton stříkaný B C25/30 V8 T100  ploch stěn  tl.>5-10cm	m2	136,510				61,83630			
				
		Výměra=136,51	 Plocha‑stěny	
				
   5	002	262403372	Vrty pro injektáž svislé povrchové D 93-156mm hl.0-25m v hornině třídy 4	m	54,000				0,10383			
				
			 //odvodnění	
		Výměra=54,00	 3,0*18	
				
   6	002	262501171	Vrty pro injektáže prováděné přenosnými vrtacími kladivy povrchové D 13-56mm hl.<10m v hornině třídy 5	m	36,000				0,00092			
				
		Výměra=36,00	 12*3	
				
   7	002	285947121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování průměr 20-26mm, dl.0,4-3m	kus	12,000				0,24329			
   8	002	285947211	Opěrné desky z oceli <40x40cm	kus	12,000				0,13440			
   9	002	285947311	Napnutí trnů z betonářské oceli jakéhokoliv průměru <0,20MN	kus	12,000							
  10	002	289361113	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu ze svařovaných sítí, na plochy skalní a poloskalní, průměr drátu D 6,30mm	m2	136,510				0,99227			
				
		Výměra=136,51	 Plocha‑stěny	
				
  11	002	289362114	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu příčná a podélná z oceli 10216 stěn, průměr prutů D >16mm	t	0,130				0,19213			
				
		Výměra=0,13	 24,14*2*2,47*1,1*0,001	
				
  12	002	289363212	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu osazené do tmelu epoxy, na hloubku 0-200mm, z oceli 10216, D 6-8mm	kus	546,020				0,16322			
				
		Výměra=546,02	 Plocha‑stěny*4	
				
  13	002	289471411	Vyplnění trhlin nebo dutin D=0,05-1m skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva beztlakým zalitím	m3	0,800				1,29378			
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						64,96014			
			 3 Svislé a komplet konstrukce									
  14	011	317322511	Římsa z betonu železového BŽ30 (C25/30) - bez výztuže	m3	8,480				21,40350			
				
		Výměra=8,48	 Délka‑římsy*0,2*0,744	
				
  15	015	317353111	Bednění říms zdí a valů zřízení	m2	28,500				0,45712			
				
		Výměra=28,50	 Délka‑římsy*(0,2*2+0,10)	
				
  16	015	317353112	Bednění říms zdí a valů odbednění	m2	28,500							
				
		Výměra=28,50	 Délka‑římsy*(0,2*2+0,10)	
				
  17	015	317361016	Výztuž říms zdí a valů z oceli 10505	t	0,930				0,94143			
				
		Výměra=0,93	 8,48*110*0,001	
				
  18	014	317941332	Lepená kotva R8	kus	30,000				0,00527			
				
			 //ŘÍMSA	
		Výměra=30,00	 30	
				
  19	015	348171211	Montáž zábradlí ocelového <100kg/m	m	55,000				0,18015			
				
		Výměra=55,00	 Délka‑zábradlí	
				
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						22,98746			
			 5 Komunikace									
  20	221	576136111	Asfaltový koberec otevřený jemnozrnný AKOJ tl 40 mm š do 3 m s rozprostřením a zhutněním	m2	28,250				2,62160			
				
			 //spádování chodníku	
		Výměra=28,25	 0,5*56,5	
				
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						2,62160			
			 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů									
  21	011	622499501	Stěna nátěr ven 2x plasticko-elastický nátěr Sikagar - 550 W, vč. petrace Sikagard 552 W	m2	136,510				0,09829			
				
		Výměra=136,51	 Plocha‑stěny	
				
  22	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu, zdí a valů před započetím oprav	m2	136,510							
				
		Výměra=136,51	 Plocha‑stěny	
				
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,09829			
			 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
  23	221	935112111	Osaz. příkop. žlabu s vypl. a zatřením spár cem. maltou, se zřízením lože tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic š. do 500 mm	m	33,000				4,51915			
  24		5922750000	Žlabovka betonová TBM 1-33	kus	110,000				5,50000			
  25	321	938532212	Tryskání degradovaného betonu vodou, do 50mm	m2	136,510							
				
		Výměra=136,51	 Plocha‑stěny	
				
  26	003	941941051	Montáž lešení lehkého řadového s podlážkami, šířky 120-150cm výška <10m	m2	78,000				3,51008			
  27	003	941941391	Příplatek za první i každý další započatý měsíc použití lešení k ceně .....1051	m2	78,000				0,06139			
  28	003	941941851	Demontáž lešení lehkého řadového s podlážkami šířky 120-150cm výška <10m	m2	78,000				3,51000			
  29	013	966053121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených <250mm	m	57,000							
				
		Délka‑římsy=57,00	 Délka‑římsy=57,0;	
		Výměra=57,00	 Délka‑římsy	
				
  30	211	966075141	Demontáž kovového zábradlí vcelku	m	55,000				0,00465			
				
		Délka‑zábradlí=55,00	 Délka‑zábradlí=55,00;	
		Výměra=55,00	 Délka‑zábradlí	
				
  31	211	966079000	Repase a nátěr  kovového zábradlí	m	55,000				0,00440			
				
		Výměra=55,00	 Délka‑zábradlí	
				
  32	013	979081111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km	t	16,180							
				
		Suť=16,18	 Suť=16,18;	
		Výměra=16,18	 Suť	
				
  33	013	979081121	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km	t	485,400							
				
		Výměra=485,40	 Suť*30	
				
  34	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10 m	t	16,180							

		Výměra=16,18	 Suť	
				
  35	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot za každých dalších 5 m	t	97,080							
				
		Výměra=97,08	 Suť*6	
				
  36	001	979089000	poplatek za skládku - suť	t	16,180							
				
		Výměra=16,18	 Suť	
				
  37	015	998152122	Přesun hmot pro zdi a valy monolitické železobetonové do výšky 10m	t	107,77717							
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						17,10967			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						107,77717			
				
			REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :									
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						64,96014			
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						22,98746			
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						2,62160			
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,09829			
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						17,10967			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						107,77717