

**Technická specifikace**

*k veřejné zakázce*

**„Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 1 -Multifunkční úklidový stroj“**

**Multifunkční úklidový stroj:**

* Čištění komunikací, chodníků.
* Čištění a údržba sportovních povrchů (umělý fotbalový trávník bez vsypu, polyuretanový povrch).
* Sběr listí, papíru, plastových lahví, plechovek apod.
* Odstraňování napadaného sněhu z komunikací, chodníků, parkovišť a sportovních ploch

**Parametry stroje**

* Benzínový motor s výkonem min 21 HP
* Pohon 2WD
* Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích
* Homologace pro provoz na veřejných komunikacích ČR
* Hydrostatický pohon
* Nastavitelná sedačka obsluhy
* Bezpečnostní rám ROPS včetně stříšky
* Hydraulický zdvih čistícího zařízení
* Zásobník na odpad min 550 litrů
* Prachový filtr umístěný vně zásobníku
* Mechanická uzávěrka diferenciálu
* Řízená zadní náprava
* Nastavitelný volant
* Hydraulický zdvih zásobníku do min 180 cm
* Prohlášení o shodě
* Technický průkaz
* Záruční doba 24 měsíců

**Příslušenství:**

* Vakuová hadice pro vysávání lehkého materiálu – listí, atd
* Délka min 4 metry
* Sněhová radlice
* Hydraulicky stavitelná +- 30 °
* Pracovní záběr min 120 cm
* Možnost připojení dalších příslušenství jako: žací ústrojí se sběrem, rotační válcový kartáč, sněhová fréza, rozmetadlo posypového materiálu.
* Součástí dodávky bude zaškolení obsluhy, návody k obsluze, seznam náhradních dílů.
* Cena bude nejvýše přípustná, obsahující vše potřebné pro splnění a dodání předmětu veřejné zakázky.